	УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение
       Уведомяваме Ви, че община Димово има следното инвестиционно предложение: 
„Рехабилитация и реконструкция на Общински път VID1090 Медовница -Карбинци в участъка от републикански път Е-79 към село Карбинци от км 1+840 до км 2+970 община Димово“
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението  
Държавен фонд „Земеделие“ обяви прием със заявление за кандидатстване по  Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони”от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., финансиран от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Една от целите на интервенцията е :

Подобряване на транспортната свързаност и достъпност, както между населените места на териториите на селските райони, така и между селата и градовете.
 Целта на проекта е да се реализира инвестиция в областта на транспортната инфраструктура на Община Димово, като се извърши реконструкция/рехабилитация на участъци от общински път VID 1090 Медовница – Карбинци. С реализирането на проекта  ще се осигури съответствието на състоянието на пътя с изискванията на действащото в Република България законодателство и ще се подобрят и възстановят транспортно-експлоатационните качества, необходимата носимоспособност на настилката. С изпълнението на проекта ще се повиши комфорта на пътуване и ще се подобри пропускателната възможност на пътната инфраструктура.

Проектът  е разработен  с  технически  елементи, съответстващи   на проектната  на пътния участък, съгласно изискванията на “Норми  за проектиране    на    пътища  ” /НПП/,   при  условието  за  максимално   придържане   към съществуващия път.
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Основните строителни процеси и методи, които ще се изпълнят при рехабилитацията на пътя са:

•
Изкопни работи – земни;

•
Насипни работи;

•
Асфалтови работи;

•
Отводнителни работи;
•
Сигнализация и маркировка.
Предвижда се за слаби участьци да се извършат мероприятия по възстановяване и стабилизиране на пътната основа. За участьците със земно легло, изградено от почви от подгрупа А-7-6 и А-6, които съгласно изискванията на ТС 2014, са неподходящ материал за земно легло, се предвижда да се изпълни настилка със следните конструктивни пластове:
Локални ремонти:
· Плътен асфалтобетон, тип А, 12,5 ПмБ, за инз. пласт
— 4см. Е=1200 МРа

· Неплътен асфалтобетон АС 16 биндер
                        — бсм. Е=1000 МРа

         - битумизиран трошен камък Ао 31,       
-8 см. Е =800МРа
         - скален материал 0/63

- 40см.Е =
300МРа

Обща дебелина :
58 см
Рехабилитация:
· Плътен асфалтобетон, тип А, 12,5 ПмБ, за инз. пласт
- 4см. 1200 МРа 
· Неплътен асфалтобетон АС 16 биндер
- б см. Е =1000 МРа 
· битумизиран трошен камък Ао З 1,5
- 8 см. Е=800 МРа

· Съществуваща пътна основа.
Отводняването ще се осъществи посредством надлъжни и напречни наклони. Приетият напречен наклон за пътното платно е двустранен 2,5 %, а в хоризонтална крива — до 6%. За банкетите приетият напречен наклон е 6%. Предвижда се възстановяване и оформяне на земни окопи със заустване към съществуващаите водостоци. За подобряване експлоатационното състояние на малките съоръжения  тръбни водостоци – 2 бр. и плочест водосток – 1 бр. се предвижат мероприятия по почистване от затлачване, ремонтиране на челни стени и криле, заскаляване около втока и оттока, както изграждане на нови тротоарни блокове от бетонова настилка.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

ИП няма връзка или кумулация с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. За реализация на ИП е необходимо да бъде издадено Разрешение за строеж, по реда на ЗУТ.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

       Общински път VID1090 Медовница -Карбинци в участъка от републикански път Е-79 към село Карбинци от км 1+840 до км 2+970, община Димово. Дължината на участъка е 1130м.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

      При реализирането на инвестиционното предложение се предвижда използване на строителни материли. Друг природен ресурс, който ще се използва в дейноста на обекта за промишлени и спомагателни нужди (оросяване, уплътняване) е водата. Вода на обекта ще бъде доставяна с водоноски от външни фирми. ИП не предвижда водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

       Реализацията на ИП не предполага наличие или поява на опасни вещества. В периода на реализация на ИП,  в близост до трасето на пътя подлежащ на рехабилитация може да се получи евентуално замърсяване от разлив на нефтопродукти и опасни вещества (непредвидени аварии със строителните машини) и/или замърсяване с отпадъци). Най-рискови са строителните площадки, площадките за временен и краткотраен престой или такива за зареждане с гориво на  строителните машини. Рискът от такива аварии се управлява чрез стриктно прилагане на най-добрите строителни практики при строителство и рехабилиатция на пътища. 

      Залпови замърсявания и пожари могат да възникват само при пътнотранспортни произшествия или аварии на транспортни средства, превозващи опасни вещества и опасни отпадъци. При аварийни ситуации, незабавно се уведомяват компетентните служби (Полиция, НС ПБЗН, Гражданска защита, МОСВ, МЗ и МС).

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

       По време на строителството ще се емитира прах с различен фракционен състав (ФПЧ), поради използването на машини за изкопни работи, булдозери, челни товарачи и ръчни работи. Наред с това ще се отделят характерните за горивните процеси в ДВГ отпадъчни газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди, ЛОС, РАН, УОЗ и др.). При подготовката, полагането и подравняването на асфалтови настилки, свързано с разтапяне на битум, подготовка на асфалтовите смеси, тяхното полагане и подравняване с машини се отделят основно пари на различни въглеводороди (в т.ч. ЛОС, ПАВ, УОЗ, диоксини и фурани). 

Вследствие реализацията на предвидените дейности, дискомфорт под формата на прахово и шумово замърсяване ще се получи за периода по време на строителството. Въздействието ще е слабо изразено, локално, в рамките на терените, в които се извършват строителните дейности, временно и обратимо.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

       В изпълнение на изискванията на чл. 5, т. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, данните за проекта са обобщени в табличен вид.       
ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Дейности, при който се образуват СО (СМР и/или премахване на строеж)
Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци

Прогнозно количество на СО за материално оползотворяване по кодове на СО

(в тонове)
Прогнозна степен на материално оползотворяване на СО по кодове

(в проценти)
Прогнозно количество на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване 

(в тонове)
Код съгл. Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

Количество (в тонове)

1

2

3

4

5

6

7

Премахване СМР

170302

Асфалтови смеси 

1,716.00

1,320.00

76.9%

396,00

Премахване СМР

170506

Изкопани земни маси 
3,554.10

Премахване СМР

170504

Почва и камъни
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОЕКТА

Прогноза за общото количество на образуваните СО 

(в тонове)
Прогноза за количеството на СО, които подлежат на материално оползотворяване 

(в тонове)
Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени

(в тонове)
Прогнозна степен за материално оползотворяване на СО (в %)
5

6

7

1,716.00
1,716.00

1,320.00

76,9%

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН НА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ СО ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ В СТРОЕЖА И/ИЛИ ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ                                  ОТ СО ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА

Прогноза за общото количество на използваните строителни материали, съгласно строителните книжа (тонове)
Прогноза за количеството на вложените рециклирани строителни материали / СО за оползотворяване в обратни насипи/продукти, подготвени от СО за повторна употреба (тонове)
Прогнозна степен на влагане

(колона 2/колона 1) в %

1

2

3

mᵌ
t

Изкопани земни маси

1974.50
3554.10

3000

81,97 

Почва и камъни

бетон

Асфалт 

715.00

1716.00

1,320.00

5270,10

4320

Управлението на образуваните отпадъци ще се извършва при спазване на нормативните изисквания, в т.ч. Закона за управление на отпадъците, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и Наредбата за поддържане и управление на отпадъците на територията на общината.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

      С реализация на ИП за рехабилитация на пътя не се формират отпадъчни води и не се предвижда съответно заустване на такива. За осигуряване на оптимално отводняване на настилката е предвидено почистването на съществуващите окопи и оформянето на нови на местата, където липсват.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях).

Реализацията на ИП не предполага наличие или поява на опасни химични вещества. В периода на реализация на ИП,  в близост до трасето на пътя подлежащ на рехабилитация може да се получи евентуално замърсяване от разлив на нефтопродукти. Рискът от такива аварии се управлява чрез стриктно прилагане на най-добрите строителни практики при строителство и рехабилиатция на пътища. 


	


