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Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО :
Проект: “Реконструкция на общински път VID 3099/III-1102/ Извор-Изворски манастир, община Димово“
Проект: “Реконструкция на общински път VID 3102/I-1/ Димово-Помпена станция, община Димово“
Проект: “Реконструкция на общински път VID /III- Извор-Димово/ - с.Шипот, община Димово“
Одобрени  по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет на Република България.
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Избор и одобряване на материали:

При влагане на материали за довършителни работи, изпълнителят е длъжен предварително да представи на възложителя мостра за одобрение.


При влагане на нестандартни материали в обект
ите, те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган.
1.2. Почистване на строителните площадки:

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка при изпълнение на обектите чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обектите почистени от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обектите ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обектите и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност.
1.3. Вземане на проби и изпитвания:

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквания от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Разходите за тези изпитвания изпълнителят следва да включи в общата стойност на СМР на обектите.
1.4. Съставяне на актове и протоколи:

Изпълнителят е длъжен да съдейства на строителния надзор при съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
1.5. Взаимодействие с Възложителя и другите заинтересовани страни. Доклади за напредъка:

Изпълнителят е длъжен да осигури свой упълномощен представител за участие в работни срещи и съвещания, при приемане на разпореждания от другите участници в строителния процес, при решаване на технически или други въпроси на строежите. За своите действия и за състоянието на обектите, изпълнителят ще представя веднъж месечно на възложителя доклад, включително качествени снимки от обекта, показващи напредъка на строителните работи.
1.6. Табели:

От Изпълнителя се изисква да монтира и поддържа на обектите информационна табела по изискванията на НАРЕДБА № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, включително да уведоми съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и на Дирекция за национален строителен контрол, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.
1.7. Съoтветствие с:


Влаганите в строителството продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, на тези технически спецификации и проекта. Съответствието изпълнителят удостоверява с документите, съгласно наредбата.
1.8. Съответствие с количествената сметка:

Изпълнителят трябва да следва стриктно обемите, предвидени в количествените сметки. Евентуални промени в количествата ще се удостоверят съгласно клаузите на Договора. Отчитането на изпълнените работи ще се извършва по реални натурални показатели. Актовете, отчитащи изпълнените работи, се предоставят за проверка и подпис на лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.
1.9. Съответствие с изискванията за здраве и безопасност и опазване на околната среда:

При изпълнение предмета на договора, изпълнителят трябва да се спазва изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове в тази връзка, изискванията на проектите по части БХТПБ и ООС и плана за безопасност и здраве.


Изпълнителят ще спази всички изисквания на компетентните власти имащи отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Всички отпадъци да бъдат депортирани безопасно така, че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Забранено е използването на нови продукти, съдържащи азбест. Ако от демонтажните се появят отпадъци, съдържащи азбест, изпълнителят ще ги третира като опасен отпадък.
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Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадките, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при дейностите на площадките.


Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.
1.10. Общи изисквания за осигуряване на качеството:

Строително-монтажните работи и вложените материали трябва да отговарят на изискванията на ЗУТ и на НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.


Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянна дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Всяка доставка на материали и оборудване на строителните площадки или в определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите, ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.
1.11. Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете „или еквивалентно”.
1.12. Ел. захранване на строителните площадки:
На обекта ще се използва електрическа енергия от съществуващите съоръжения на  сградите, в съответствие с изискванията на Възложителя. Строитерят е длъжен да подсигури на площадките временно ел. табло.
1.13. Санитарно оборудване на площадката:
За нуждите на работници, технически или друг персонал, изпълнителят ползва  тоалетните в сградите, а където това е невъзможно ще подсигури временни такива.
2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
 2.1. Проект: “Реконструкция на общински път VID 3099/III-1102/ Извор-Изворски манастир, община Димово“, включващ:

1. Рехабилитация и реконструкция на общински път VID3099 /III – 1102 / Извор - Изворски манастир, община Димово.
Участъците от пътя предвидени за реконструкция, запазват в голяма степен трасето на
съществуващия асфалтобетонов път до Изворски манастир , след което /профил 2/ се полага

нова асфалтобетонова настилка .

Габаритът на пътното платно съгласно заданието на възложителя е както следва:

· профил 1 - от км.0+0.00 до км. 0+940.00 - 4.50 м. пътно платно и два банкета по 1.25 м.

· профил 1 - от км. 0+ 940 до км. 1 +608.28 - 3.50 м. пътно платно и два банкета по 1.25 м.

· профил 2 - от км. 0+ 0.00 до км. 0 +729.06 - 3.50 м. пътно платно и два банкета по 1.25 м.

Върху ситуацията са нанесени номерата на пикетните точки и са котирани широчините

на пътните платна и радиусите на кривите. Нанесени са и местата на новопроектираните тръбни

водостоци , както и земните и облицовани канавки.
В чертеж №2.1 и №2.2 са показани всички данни, необходими за трасиране на елементите
на пътното платно и подробните точки по него. В табличен вид са дадени елементите на

хоризонталните криви по оста на пътя и координатен регистър на пикетните точки.

Нанесени са елементите на всички хоризонтални криви от пътната мрежа.

На чертежа са котирани широчините на пътното платно , нанесени са пикетните точки и

разстоянията между тях . Показани са и радиусите на хоризонталните криви.

Трасирането да се извърши от положената на място полигонова мрежа.

Координатите на всички точки са в Координатна система – 1970 г. , а във височинно

отношение – в Балтийска височинна система.

Предвидено е полигоновите точки да се използват и като нивелачни репери при

строителството на обекта.
На чертежи №3.1 – 3.3 в М 1:100/1000 са показани надлъжните профили на участъците ,
предвидени за реконструкция . Нивелетата на пътя е решена с плавна нивелетна линия от втора

степен /прави и квадратни параболи / и максимално се доближава до съществуващата.Допуснат

е максимален надлъжен наклон от 15.4% и минимален 0.5 %.

Надлъжен профил №1 е с дължина 1608.28 м. , а надлъжен профил №2 е с дължина 729.06м.
В чертеж № 4 са показани напречните профили в пикетните точки на участъка от пътя
предвиден за реконструкция на пътната настилка. Върху тях са нанесени терена, както и

проектното решение на пътното платно , банкетите и канавката .

Изготвена е ведомост за асфалтовите работи ,като в табличен вид са нанесени площите от

напречните профили в подробните точки и разстоянието между тях. Изчислени са обемите на

фрезоване на асфалтова настилка и количеството на плътния и неплътния асфалтобетон. Във

ведомостта на земните работи са изчислени количествата на несортирания трошен камък,

изкопите и насипите.
В мащаб 1:50 в чертеж № 5.1 са показани три типови напречни профила на пътното
платно:

· фрезоване и преасфалтиране на пътното платно в права , банкети и земна канавка – за

профил №1 .

· фрезоване и преасфалтиране на пътното платно в крива , банкети и земна канавка – за

профил №1 .

· нова асфалтобетонова настилка и усилени банкети /габарит Г6/ - за профил 2

На профилите са котирани широчините, наклоните и дебелините на настилките.

На чертеж № 5.2 са показани детайли за изпълнение на настилките банкетите и

отводнителните канавки.

Предвижда се в участъка за рехабилитация – профил 1 да се положат пласт от 4 см. плътен

асфалтобетон и праст 4-10 см. неплътен асфалтобетон. Настилката на банкетите е от два

пласта- горен 10см. от несортиран трошен камък фракция 0-63мм и долен – насип 20см. от

земни почви клас А I- 20см.

За участъка където ще се положи нова настилка – профил 2 са предвидени следните

конструктивни пластове:

· 4 см. Плътен асфалтобетон Е = 1200 МРа

· 7 см. Битумизиран трошен камък Е = 800 МРа

· 45 см. Несортиран трошен камък Е = 350 МРа
За профил 2 се предвиждат усилени банкети с ширина по 1.25 см. от несортиран трошен

камък.

Показан е и детайл за пътен знак.

На чертежи 5.3 и 5.4 са показани кофражен и армировъчен план за изпълнение на

облицованаканавка.

Пътната настилка да се изпълни съгласно правилник за изпълнение и приемане раздел

„Пътища и улици” утвърден със заповед №320 / 31.01.1978 г.на МССМ, БСА , бр.3 от 1978 г.

Този раздел се отнася до извършването и приемането на строителните работи по изграждането

на нови и реконструирането на съществуващи пътища , улици и площади.
Отводняването на пътното платно се осигурява от надлъжния и напречен наклон на
настилката и банкетите.

Напречния наклон /за профил 1/ на настилката е двустранен 2.5% , а в кривите е

едностранен с наклони от 4% до 6%. . За профил 2 имаме едностранен напречен наклон от 2.5%

за пътното платно в прав участък е до 4% наклон в кривите.

Повърхностните води се отвеждат по откосите на банкета извън пътя или в крайпътните

окопи и оттам в малките съоръжения (водостоци) .

Изготвен е план за отводняване на пътя във фаза технически проект. В цялата дължина на

пътното платно са показани посоката на отвеждане на дъждовните води, както и посоката на

движение в канавките. Нанесени са и местата на новопроектираните тръбни водостоци.
В чертежа са показани тръбните водостоци с километража, при който трябва да се
изградят.

Оразмеряването на тръбните водостоци е направено на база водосборна област и

коефициент на попиване на дъждовните води. Водното количество е изчислено по формулата:


Q=42 x K x F [ m3/cek ]

· F – площ на водосборната област в кв.км

· К – коефициент зависещ от наклона на терена, характера на почвата и дължината на

водосборната област ( коефициентът “К” се определя от графика).

За всеки един от водостоците е направена извадка от ситуацията и надлъжния профил на

пътното платно, надлъжен разрез през водостока, напречен разрез през тръбата на водостока,

разрез през казанчето при втока и оттока и поглед отгоре . Котирани са всички размери по

съответните разрези на всеки един от водостоците. За всеки водосток е изготвена отделна

количествена сметка.

2. Организация на движението и временна организация на движението
За изготвянето на проекта за временна организация на движението са използвани
Наредба №3 /16.08.2010г. за временна организация на движението при извършване на

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, правилник за прилагане на закона

за движение по пътищата №36 от 05.03.1996г. и допълненията и измененията към него,

публикувани в ДВ бр.20 от 1999г.

Изготвената вертикална пътна сигнализация е съобразена със съществуващата наредба

№18 на МРРБ, МВР и МТС от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Проекта предвижда временната организация на движението по време на

строителството да бъде сигнализирана с временни пътни знаци Ж3 с пояснителен текст за

достигане на манастира.

На път 11002 при отклонението за с.Шипот, както и в с.Извор са показани

пояснителни табели за достигане до манастира. Постоянните пътни знаци указващи

начина за достигане на Изворския манастир следва да се покрият с непрозрачен калъф или

фолио с черен или сив цвят, които след приключване на строителството се премахват. На

чертежа са показани местата за разполагане на временни пътни знаци Ж3 и

индивидуалните временните пътни знаци нужни за изпълнение на ВОД.

Преди започване на СМР сигнализацията да се изпълни на място както е

предвидено в проекта. Временните пътни знаци да отговарят на изискванията на БДС -

1517-74. След приключване на СМР пътните знаци от ВОД да се демонтират и изпълни

организацията на движение, както е показано на чертежа за ОД.
Проектът за организация на движението е показан чрез хоризонтална маркировка и

вертикална пътна сигнализация.

На чертеж М 1:3000 е показан план за организация на движението. Участъка от края

на с.Извор до Изворския манастир е регулиран със следните пътни знаци:


← - 1бр. А3


← - 1бр. А4


← - 2бр. А5 и 2бр. А6


← - 4бр. С4.2 които се поставят преди начало на еластичната ограда.


← В зоната на съществуващия водосток при км. 1+348.00 и съществуващия мост при км.

1+325.00 където се предвижда да се изгради еластична ограда тип JPL1 (1.33) L1W3 са

разположени по 2бр. знаци С4.2.


← Знаците използвани за организация на движението са от 2-ри типоразмер.

За изготвянето на проекта са използвани наредба №1 от 17.01.2001г. за организиране

на движението по пътищата; наредба №2 от 17.01 2001г. за сигнализация на пътищата с

пътна маркировка , както и правилник за прилагане на закона за движение по пътищата

№36 от 05.03.1996г. и допълненията и измененията към него публикувани в ДВ бр.20 от

1999г.

Изготвената хоризонтална маркировка за движението е съобразена със

съществуващата наредба за хоризонтална пътна маркировка. Хоризонталната маркировка

е предвидено да се изпълни от бяла блажна боя с перли.
2.2. Проект: “Реконструкция на общински път VID 3102/I-1/ Димово-Помпена станция, община Димово“, включващ:

1. Рехабилитация и реконструкция на общински път VID 3102/I-1/ Димово-Помпена станция, община Димово.
Координатна система 1970 г. ,а котите са във Височинна система – Балтийска.
Пътната мрежа е ситуирана върху извадка от Плана за земеразделяне на с. Бела.

Проекта предвижда полагане на нова асфалтобетонова настилка . Габаритът на пътното

платно , съгласно заданието на Възложителя е Г6 - 3.50 м. пътно платно и два усилени банкета

по 1.25м.

Върху ситуацията са нанесени номерата на пикетните точки и са котирани широчините

на пътните платна и радиусите на кривите.
В чертеж №2 са показани всички данни, необходими за трасиране на елементите на
пътното платно и подробните точки по него. В табличен вид са дадени елементите на

хоризонталните криви по оста на пътя и координатен регистър на пикетните точки.

Нанесени са елементите на всички хоризонтални криви от пътната мрежа.

На чертежа са котирани широчините на пътното платно , нанесени са пикетните точки и

разстоянията между тях . Показани са и радиусите на хоризонталните криви.

Трасирането да се извърши от положената на място полигонова мрежа.

Координатите на всички точки са в Координатна система – 1970 г. , а във височинно

отношение – в Балтийска височинна система.
Предвидено е полигоновите точки да се използват и като нивелачни репери при

строителството на обекта.
На чертеж №3 в М 1:200/2000 е показан надлъжния профил на учатъка, предвиден за

реконструкция . При проектирането е спазен принципа новопроектираната нивелета да бъде 15-

30 см. над терена с оглед да се осигури гравитачно оттичане на дъждовните води идвън пътното

платно.

Надлъжният профил е с дължина 370.83м. В местата на смяна на надлъжните наклони са

разбити вертикални криви от 1200.00м до 1400.00м.
В чертеж № 4 са показани напречните профили в пикетните точки на участъка от пътя

предвиден за реконструкция на пътната настилка. Върху тях са нанесени терена, както и

проектното решение на пътното платно .

Изготвена е ведомост за земните и пътни работи ,като в табличен вид са нанесени площите

от напречните профили в подробните точки и разстоянието между тях. Във ведомостта на

земните и пътни работи са изчислени количествата на несортирания трошен камък, изкопите и

насипите.
На чертеж № 5 е показан типов напречен профил с асфалтобетонова настилка, за габарит

на пътя Г6 .

Пътната настилка да се изпълни съгласно правилник за изпълниние и приемане раздел

„Пътища и улици” утвърден със заповед №320 / 31.01.1978 г.на МССМ, БСА , бр.3 от 1978 г.

Този раздел се отнася до извършването и приемането на строителните работи по изграждането

на нови и реконструирането на съществуващи пътища , улици и площади.

Асфалтобетоновата настилка има следните конструктивни пластове:

· плътен асфалтобетон Е = 1200 Мра – 4 см.

· битумизиран трошен камък Е = 800 Мра – 7 см.

· несартиран трошен камък Е = 350 Мра – 45 см.

Усилените банкети се изпълняват също от несортиран трошен камък.

Напречния наклон на пътното платно и банкетите е едностранен 2.5%.

Показан е и детайл за пътен знак.
Отводняването на пътното платно се осигурява от надлъжния и напречен наклон на
настилката и банкетите.

Напречния наклон на настилката е едностранен 2.5% , а в кривите е едностранен с

наклони до 4% .

Повърхностните води се отвеждат по откосите пътя .

Изготвен е план за отводняване на пътя във фаза технически проект. В цялата дължина на

пътното платно са показани посоката на отвеждане на дъждовните води.

2. Организация на движението и временна организация на движението
За изготвянето на проекта за временна организация на движението са използвани
Наредба №3 /16.08.2010г. за временна организация на движението при извършване на

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, правилник за прилагане на закона

за движение по пътищата №36 от 05.03.1996г. и допълненията и измененията към него,

публикувани в ДВ бр.20 от 1999г.

Изготвената вертикална пътна сигнализация е съобразена със съществуващата наредба

№18 на МРРБ, МВР и МТС от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Проекта предвижда временната организация на движението по време на

строителството да бъде сигнализирана с временни пътни знаци С3.1.

В началото и края на пътя за реконструкция както и на кръстовищата по пътя за

реконструкция са поставени също знаци С3.1 които забраняват влизането в пътя до

изграждането на цялото пътно платно. На чертежа са показани местата за разполагане на

временни пътни знаци С3.1 за изпълнение на ВОД.

Преди започване на СМР сигнализацията да се изпълни на място както е

предвидено в проекта. Временните пътни знаци да отговарят на изискванията на БДС -

1517-74. След приключване на СМР пътните знаци от ВОД да се демонтират и изпълни

организацията на движение, както е показано на чертежа за ОД.

Проектът за организация на движението е показан чрез хоризонтална маркировка и

вертикална пътна сигнализация.

На чертеж М 1:1000 е показан план за организация на движението. Участъка от

началото на реконцтруираният път до помпената станция на с.Бела е регулиран със

следните пътни знаци:


← - 2бр. А27


← - 2бр. Б1


← Знаците използвани за организация на движението са от 2-ри типоразмер.

За изготвянето на проекта са използвани наредба №1 от 17.01.2001г. за организиране

на движението по пътищата; наредба №2 от 17.01 2001г. за сигнализация на пътищата с

пътна маркировка , както и правилник за прилагане на закона за движение по пътищата

№36 от 05.03.1996г. и допълненията и измененията към него публикувани в ДВ бр.20 от

1999г.

Изготвената хоризонтална маркировка за движението е съобразена със

съществуващата наредба за хоризонтална пътна маркировка. Хоризонталната маркировка

е предвидено да се изпълни от бяла блажна боя с перли.
2.3. Проект: “Реконструкция на общински път VID /III- Извор-Димово/ - с.Шипот, община Димово“, включващ:

1. Рехабилитация и реконструкция на общински път VID /III- Извор-Димово/ - с.Шипот, община Димово.
Пътната мрежа е ситуирана върху извадка от Плана за земеразделяне на с. Шипот.
Участъците от пътя предвидени за реконструкция, запазват в голяма степен трасето на

съществуващия асфалтобетонов път. На места се налага разкъртване на съществуващата

настилка, а на други места- полагане на нова.

Габаритът на пътното платно , съгласно заданието на Възложителя е 4.50 м. пътно платно и

два банкета по 1.25м.
Върху ситуацията са нанесени номерата на пикетните точки и са котирани широчините

на пътните платна и радиусите на кривите. Нанесени са и местата на новопроектираните тръбни

водостоци.
В чертеж №2.1 и №2.2 са показани всички данни, необходими за трасиране на елементите

на пътното платно и подробните точки по него. В табличен вид са дадени елементите на

хоризонталните криви по оста на пътя и координатен регистър на пикетните точки.

Нанесени са елементите на всички хоризонтални криви от пътната мрежа.

На чертежа са котирани широчините на пътното платно , нанесени са пикетните точки и

разстоянията между тях . Показани са и радиусите на хоризонталните криви.

Трасирането да се извърши от положената на място полигонова мрежа.

Координатите на всички точки са в Координатна система – 1970 г. , а във височинно

отношение – в Балтийска височинна система.

Предвидено е полигоновите точки да се използват и като нивелачни репери при

строителството на обекта.
На чертеж №3 в М 1:200/2000 е показан надлъжния профил на учатъка, предвиден за
реконструкция . При проектирането е спазен принципа новопроектираната нивелета

максимално да се доближава до съществуващата.

Надлъжният профил е с дължина 2217.79м. Нивелетата се качва до т.7, след което следва

слизане до съществуващия мост. Следва качване до началото на с. Шипот.

В местата на смяна на надлъжните наклони са разбити вертикални криви от 400.00м до

14000.00м.
В чертеж № 4 са показани напречните профили в осовите и подробни точки на участъка от

пътя предвиден за реконструкция на пътната настилка. Върху тях са нанесени терена, както

и проектното решение на пътното платно , банкетите и канавката .

Изготвена е ведомост за асфалтовите работи ,като в табличен вид са нанесени площите от

напречните профили в подробните точки и разстоянието между тях. Изчислени са обемите на

фрезоване на асфалтова настилка и количеството на плътния и неплътния асфалтобетон. Във

ведомостта на земните работи са изчислени количествата на несортирания трошен камък,

изкопите и насипите.
На чертеж № 5 е даден детайл за пренастилане с асфалтобетонова настилка, банкет и

земна канавка .

Пътната настилка да се изпълни съгласно правилник за изпълниние и приемане раздел

„Пътища и улици” утвърден със заповед №320 / 31.01.1978 г.на МССМ, БСА , бр.3 от 1978 г.

Този раздел се отнася до извършването и приемането на строителните работи по изграждането

на нови и реконструирането на съществуващи пътища , улици и площади.

Настилката на банкетите е от два пласта- горен 10см. от несортиран трошен камък фракция 0-

63мм и долен – насип 20см. от земни почви клас А I- 20см.

Показан е и детайл за пътен знак.
В мащаб 1:50 в чертеж № 6 са показани два типови напречни профила на пътното платно

в прав участък и в крива. На профилите са котирани широчините, наклоните и дебелините на

настилките.
Отводняването на пътното платно се осигурява от надлъжния и напречен наклон на

настилката и банкетите.

Напречния наклон на настилката е двустранен 2.5% , а в кривите е едностранен с

наклони от 4% до 6%.

Повърхностните води се отвеждат по откосите на банкета извън пътя или в крайпътните

окопи и оттам в малките съоръжения (водостоци) .

Изготвен е план за отводняване на пътя във фаза технически проект. В цялата дължина на

пътното платно са показани посоката на отвеждане на дъждовните води, както и посоката на

движение в канавките. Нанесени са и местата на новопроектираните тръбни водостоци.
В чертежа са показани трите тръбни водостока с километража, при който трябва да се

изградят.

Оразмеряването на тръбните водостоци е направено на база водосборна област и

коефициент на попиване на дъждовните води. Водното количество е изчислено по формулата:

Q=42 x K x F [ m3/cek ]

· F – площ на водосборната област в кв.км

· К – коефициент зависещ от наклона на терена, характера на почвата и дължината на

водосборната област ( коефициентът “К” се определя от графика).

Разположението на тръбните водостоци един спрямо друг е в границите на нормативната

дължина до 400м.

За всеки един от водостоците е направена извадка от ситуацията и надлъжния профил на

пътното платно, надлъжен разрез през водостока, напречен разрез през тръбата на водостока,

разрез през казанчето при втока и оттока и поглед отгоре . Котирани са всички размери по

съответните разрези на всеки един от водостоците. За всеки водосток е изготвена отделна

количествена сметка.

2. Организация на движението и временна организация на движението
За изготвянето на проекта за временна организация на движението са използвани
Наредба №3 /16.08.2010г. за временна организация на движението при извършване на

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, правилник за прилагане на закона

за движение по пътищата №36 от 05.03.1996г. и допълненията и измененията към него,

публикувани в ДВ бр.20 от 1999г.

Изготвената вертикална пътна сигнализация е съобразена със съществуващата наредба

№18 на МРРБ, МВР и МТС от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Проекта предвижда временната организация на движението по време на

строителството да бъде сигнализирана с временни пътни знаци Ж7 и Ж3 с пояснителен

текст и указателни за заобикаляне на работния участък.

На път 11002 при отклонението за с.Шипот, както и в с.Извор са показани

обходните маршрути за достигане до с.Шипот по време на строителните работи.

Постоянните пътни знаци указващи начина за достигане на с.Шипот следва да се покрият

с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят, които след приключване на

строителството се премахват. На чертеж 1.1. са показани местата за разполагане на

временни пътни знаци Ж3 и Ж7 а на чертеж 1.2. индивидуалните временните пътни знаци

нужни за изпълнение на ВОД.

Преди започване на СМР сигнализацията да се изпълни на място както е

предвидено в проекта. Временните пътни знаци да отговарят на изискванията на БДС -

1517-74. След приключване на СМР пътните знаци от ВОД да се демонтират и изпълни

организацията на движение, както е показано на чертежа за ОД.
Проектът за организация на движението е показан чрез хоризонтална маркировка и вертикална пътна сигнализация.

На чертеж М 1:1000 е показан план за организация на движението. Зоната при кръстовището с път ІІІ -1102 Извор – Димово е регулирана със следните пътни знаци:


← - 2бр. Ж7 при излизане от общинския път и връзката му с път ІІІ – 1102


← - 2бр. Ж7 на път ІІІ – 1102 указващи посоката за с.Шипот


← - 1бр. Б1 – указващ, че път ІІІ – 1102 е с предимство


← В зоната на изградения водосток от км. 1+956.00 до км. 1+992.00 където се предвижда дасе изгради еластична ограда тип JPL1 (1.33) L1W3 са разположени 2бр. знаци С4.2.

Началото и края на населеното място (с.Шипот) е означено със знаци Д11 и Д12 както е

показано на чертежа.

Знаците използвани за организация на движението са от 2-ри типоразмер.

За изготвянето на проекта са използвани наредба №1 от 17.01.2001г. за организиране

на движението по пътищата; наредба №2 от 17.01 2001г. за сигнализация на пътищата с

пътна маркировка , както и правилник за прилагане на закона за движение по пътищата

№36 от 05.03.1996г. и допълненията и измененията към него публикувани в ДВ бр.20 от

1999г.

Изготвената хоризонтална маркировка за движението е съобразена със

съществуващата наредба за хоризонтална пътна маркировка. Хоризонталната маркировка

е предвидено да се изпълни от бяла блажна боя с перли.

Всеки участник следва сам да направи проверка за местата и режима за извозване на отпадъците в Община Димово, като това следва да е включено в предлаганата цена.

Всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”!
Допълнителна информация: 

За обектите съществуват одобрени инвестиционни проекти във фаза технически проект,  с влязли в сила разрешения за строеж. Инвестиционните проекти представляват графичната част към техническото задание към документацията по настоящата обществена поръчка.
Този документ е създаден в рамките на проекти по Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007-2013г, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските раойни. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.
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