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О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г. изм. ДВ. бр.9 от 30 януари 2024г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:
[bookmark: _GoBack] “Основен ремонт на асфалтова настилка и тротоари на територията на община Димово“
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението 
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
Обект на инвестиционното предложение са дейности по основен ремонт на улици в населени места на територията  на община Димово, както следва:
	· Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Четвърта", с. Владиченци от ПИ 104 до ПИ 66

	· Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Добрич", с. Арчар, от ОК 318 до ОК 333

	· Основен ремонт на тротоар на ул. Валентина Терешкова, кв. Бабуя, с. Арчар, от ОК 410 до ОК 411

	· Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Св. Св. Кирил и Методий", с. Арчар, от УПИ 11.1133 до УПИ I-1147

	· Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Живко Иванов", гр. Димово, от ПИ 754 до ПИ 748

	· Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Ленин", с. Гара Орешец, от ОК 85 до ОК 84

	· Основен ремонт на асфалтова настилка на  ул. "Иван Вазов", с. Гара Орешец от ОК 77 до ОК 80


Целта от реализирането на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства. Подмяна на съществуващите бордюри, направа на нова тротоарна настилка и асфалтобетонова настилка.
Улиците са част от второстепенната улична мрежа – IV-ти клас, съгласно Наредба № 2 от 29 юни 2024 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. 
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:;
При изпълнение на строителството ще бъдат извършени следните видове работи:
	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Четвърта", с. Владиченци от ПИ 104 до ПИ 66

	Видове СМР

	1
	Почистване на пътното платно от нанесени земни маси, с натоварване и транспорт.
	м2
	778,50

	2
	Студено фрезоване на асфалтова настилка с пътна фреза, с различна дебелина, включително натоварване, извозване и депониране на  фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи
	м2
	778,50

	3
	Механизиран земен изкоп,  включително натоварване на транспорт и извозване на депо.
	 м3
	42,75

	4
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък  за нова пътна основа и профилиране на съществуваща, включително  уплътняване и всички свързани с това разходи
	 м3
	114,65

	5
	Направа на втори битумен разлив за връзка, вкл. всички свързани с това разходи
	м2
	949,50

	6
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт на покритието с дебелина в уплътнено състояние 6 см., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.
	 т
	136,73

	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Добрич", с. Арчар, от ОК 318 до ОК 333

	Видове СМР

	1
	Почистване на пътното платно от нанесени земни маси, с натоварване и транспорт.
	м2
	1 550,20

	2
	Студено фрезоване на асфалтова настилка с пътна фреза, с различна дебелина, включително натоварване, извозване и депониране на  фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи
	м2
	1 550,20

	3
	Механизиран земен изкоп,  включително натоварване на транспорт и извозване на депо.
	 м3
	16,10

	4
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък  за нова пътна основа и профилиране на съществуваща, включително  уплътняване и всички свързани с това разходи
	 м3
	112,35

	5
	Направа на втори битумен разлив за връзка, вкл. всички свързани с това разходи
	м2
	1 596,20

	6
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт на покритието с дебелина в уплътнено състояние 6 см., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.
	 т
	229,85

	Основен ремонт на тротоар на ул. Валентина Терешкова, кв. Бабуя, с. Арчар, от ОК 410 до ОК 411

	Видове СМР

	1
	Механизиран земен изкоп,  включително натоварване на транспорт и извозване на депо.
	 м3
	118,00

	2
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 по БДС 624 на бетонова основа
	м
	480,00

	3
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък  за основа на тротоарна настилка, включително профилиране,  уплътняване и всички свързани с това разходи
	 м3
	94,40

	4
	Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл. всички свързани с това разходи
	м2
	472,00

	5
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт на покритието с дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.
	 т
	45,31

	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Св. Св. Кирил и Методий", с. Арчар, от УПИ 11.1133 до УПИ I-1147

	Видове СМР

	1
	Почистване на пътното платно от нанесени земни маси, с натоварване и транспорт.
	м2
	1 080,00

	2
	Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, със средна дебелина 4 см., включително натоварване, извозване и депониране на  фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи
	м2
	1 080,00

	3
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък  за  профилиране на пътна основа, вкл. уплътняване и всички свързани с това разходи
	 м3
	52,00

	4
	Направа на битумен разлив за връзка, вкл. всички свързани с това разходи
	м2
	1 080,00

	5
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт на покритието с дебелина в уплътнено състояние 6 см., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.
	 т
	155,52

	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Живко Иванов", гр. Димово, от ПИ 754 до ПИ 748

	Видове СМР

	1
	Механизиран земен изкоп,  включително натоварване на транспорт и извозване на депо.
	 м3
	129,50

	2
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък  за нова пътна основа и профилиране на съществуваща, включително  уплътняване и всички свързани с това разходи
	 м3
	103,60

	3
	Направа на втори битумен разлив за връзка, вкл. всички свързани с това разходи
	м2
	518,00

	4
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт на покритието с дебелина в уплътнено състояние 6 см., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.
	 т
	74,59

	Основен ремонт на асфалтова настилка на ул. "Ленин", с. Гара Орешец, от ОК 85 до ОК 84

	Видове СМР

	1
	Почистване на пътното платно от нанесени земни маси, с натоварване и транспорт.
	м2
	1 260,00

	2
	Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, със средна дебелина 4 см., включително натоварване, извозване и депониране на  фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи
	м2
	1 260,00

	3
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 по БДС 624 на бетонова основа
	м
	200,00

	4
	Направа на първи битумен разлив за връзка, вкл. всички свързани с това разходи
	м2
	1 260,00

	5
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт на покритието с дебелина в уплътнено състояние 6 см., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.
	 т
	181,44

	6
	Механизиран земен изкоп за тротоар,  включително натоварване на транспорт и извозване на депо.
	м3
	75,00

	7
	Доставка и полагане на несортиран трошен камъкс дебелина 20см.  за основа на тротоар , включително  уплътняване и всички свързани с това разходи
	м3
	60,00

	8
	Направа на първи битумен разлив за тротоар за връзка, вкл. всички свързани с това разходи
	м2
	300,00

	9
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"за тротоарна настилка с дебелина в уплътнено състояние 5 см., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.
	 т
	36,00

	Основен ремонт на асфалтова настилка на  ул. "Иван Вазов", с. Гара Орешец от ОК 77 до ОК 80

	Видове СМР

	1
	Почистване на пътното платно от нанесени земни маси, с натоварване и транспорт.
	м2
	1 664,00

	2
	Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, със средна дебелина 4 см., включително натоварване, извозване и депониране на  фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи
	м2
	1 664,00

	3
	Направа на битумен разлив за връзка, вкл. всички свързани с това разходи
	м2
	1 664,00

	4
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт на покритието с дебелина в уплътнено състояние 6 см., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.
	 т.
	239,62



3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
При проектирането на водопроводната мрежа е следван действащ регулационен план на населеното място. В ситуационен план се предвижда основен ремонт по изброените съществуващи улици. Инвестиционното предложение съответства на предвижданията на Общият устройствен план на община Димово, приет със Решение № 159 взето с Протокол № 23 от 28.10.2016 г.
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
Предвидените за ремонт участъци попадат в регулационните граници на гр. Димово, село Арчар, село Гара Орешец и село Владиченци
Намерението  не попада в защитени територии, резервати, площи с обособен вид или ограничен статут на ползване. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии и резервати, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и защитени природни обекти по смисъла на същия закон.
Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони, както и обекти със специфичен санитарен статут, както и такива подлежащи на здравна защита в района, както и не се засягат населени територии, курортни селища и урбанизирани райони със специален статут на защита.
В близост няма и обекти и зони категоризирани с висок или нисък рисков потенциал.
Не се предвиждат въздействия от трансграничен характер с реализацията на инвестиционното предложение.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда. 
За реализирането на инвестиционното предложение по време на строителството няма да се използват природни ресурси. 
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Няма да се емитират вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни,  които да осъществяват контакт с води.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Няма предвидени източници на замърсители на атмосферния въздух, свързани с експлоатацията на инвестицията , които да окажат отрицателно въздействие на атмосферния въздух.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:    
Генерираните в резултат на строителството и монтажа строителни отпадъци ще се третират съгласно предписанията на проектанта в част „План за управление на строителните отпадъци“ 
9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/ повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Количеството и вида на отпадъчните води се запазва в съществуващото положение
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
За експлоатацията не се предвижда използването на опасни химически вещества.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.
Прилагам:
1. Обява до заинтересованите лица на  основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
2. Извадка от ел.страница на община Димово за информиране на населението
3. Ситуация – 7 бр. чертежи
4. Част „Геодезия"
5. Част „План за управление на отпадъците“ 
Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
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